ČZU v Praze- FLE- Katedra  zpracování dřeva
Studijní obor: dřevařské inženýrství- 4. ročník
Semestr: letní
Předmět: Výroba nábytku   4/2+2TC

Literatura:
         HALABALA,J.: Výroba nábytku, tvorba a konstrukce.
                            Praha, SNTL, 1969
DRÁPELA,J. a kol.: Výroba čalouněného nábytku.
                            Praha, SNTL, 1987 
DRÁPELA,J. a kol.: Výroba nábytku- Technologie
                            Praha SNTL, 1980
UHLÍŘ,A. a kol.: Technologie výroby nábytku I,II,III
                            Praha, Informatorium, 1993
              NEMEC,L. a kol.: Technologia výroby nábytku.
                             Bratislava, Alfa, 1986   
TRÁVNÍK, A.: Výroba dřevěného nábytku, část I
                           skriptum, Brno, MZLU 1996
                                    -„-          MZLU 1997, část II
                                    -„-          MZLU 2004, část III
 TRÁVNÍK, A.: Technologické operace výroby nábytku,  
                           skriptum, Brno, MZLU, 2005
TRÁVNÍK, A.: Technologické procesy výroby nábytku,  
                           skriptum, Brno, MZLU, 2007
                         
CIMBUREK, F. a kol.: Dějiny nábytkového umění I,II,III,IV
                             Brno, Rovnost 1948
       _ “ _               reprint, Praha, Argo, 1995
        TOGNER, M.: Historický nábytek, Brno, Datel, 1993
        FORREST, T.: Poznáváme starožitnosti, ilustrovaný  
                                    průvodce  k hodnocení dobového nábytku.
                           Bratislava, Perfekt, 1997 (česky)

Periodika: Truhlářské listy                          Můj byt
                                Stolařský magazín                     Bydlení
                               Domov                                         Terra
       
       Zápočet:
       účast na výuce             účast na exkurzích
       průběžné testy             odevzdaná cvičení do 22.6.
      Zkouška:
 test
 identifikace, vlast. a použití materiálů pro výrobu nábytku
       3 vylosované otázky
zkouška po absolvování výuky a exkurzí od 2.6.

Výstavy a exkurze:
         1 - MOBITEX   -26.3 autobus linkový
                           Výstaviště Brno, 6.30 -21.00 
2 – HOLZ – HANDWERK Norimberk – 2.4., 6.00 – 23.00     
                                                                     autobus škola
                          200,- Kč –doprava + 6 EUR vstup , do 6.3. 
        3- exkurze – pražské nábytkářské podniky -MHD
                                  10.4.     8.00-14.30
        4- exkurze – pražské nábytkářské podniky -MHD
                          22.5.     8.00-14.30
---------------------------------------------------------------------------
        5 – TC exkurze – moravské nábytkářské podniky 
                               TON , Kovonax Bystřice p. H., Koryna     
                               Koryčany, Tusculum Rousínov, Hanák
                               Nábytek Kroměříž …. 
                          14. – 15.5       350 Kč do 5.5.
……………………………………………………………………
Týdenní exkurze – 26.5 – 30.5.    dřevařské a nábytkářské   
                        firmy Jižní Čechy, Jižní Morava, Vysočina
                      noclehy: Č. Budějovice, Slavonice, Žďár n.S.?
                       900 Kč do 10.5                     
 Výuka: 1) 21.2.,15.45  -20.50 LII
      2) 27.2., 8.00 – 15.00 zas. FLD + 28.2., 15.45 – 20.50 LII
     3)  6.3., 15.45 – 20.50 LII
      4) 27.3., 8.00 – 15.00 zas. FLD      28.2.dop.Dřevostavby 
      5)  3.4.,  8.00 – 15.00 zas. FLD                       Letňany
      6)10.4., 15.45 – 20.50 LII                6.3. dop.For habitat
      7)21.5., 8.00 – 15.00 zas. FLD                        Letňany
 
 ČZU v Praze- FLE- Katedra  zpracování dřeva,  studijní obor: dřevařské inženýrství- 4. ročník
Předmět: Výroba nábytku   4/2+2TC,  LS
Literatura:
              HALABALA,J.: Výroba nábytku, tvorba a konstrukce.
                            Praha, SNTL, 1969
DRÁPELA,J. a kol.: Výroba čalouněného nábytku.
                            Praha, SNTL, 1987 
DRÁPELA,J. a kol.: Výroba nábytku- Technologie
                            Praha SNTL, 1980
UHLÍŘ,A. a kol.: Technologie výroby nábytku I,II,III
                            Praha, Informatorium, 1993
              NEMEC,L. a kol.: Technologia výroby nábytku.
                             Bratislava, Alfa, 1986   
TRÁVNÍK, A.: Výroba dřevěného nábytku, část I
                           skriptum, Brno, MZLU 1996
                                    -„-          MZLU 1997, část II
                                    -„-          MZLU 2004, část III
 TRÁVNÍK, A.: Technologické operace výroby nábytku,  
                           skriptum, Brno, MZLU, 2005
TRÁVNÍK, A.: Technologické procesy výroby nábytku,  
                           skriptum, Brno, MZLU, 2007
                         
CIMBUREK, F. a kol.: Dějiny nábytkového umění I,II,III,IV
                             Brno, Rovnost 1948
       _ “ _               reprint, Praha, Argo, 1995
              TOGNER, M.: Historický nábytek, Brno, Datel, 1993
               FORREST, T.: Poznáváme starožitnosti, ilustrovaný  
                                    průvodce  k hodnocení dobového nábytku.
                           Bratislava, Perfekt, 1997 (česky)
Periodika: Truhlářské listy ,  Stolařský magazín ,  Můj byt,   Bydlení,  Domov, Terra

Zápočet: účast na výuce,   účast na exkurzích,    průběžné testy,     odevzdaná cvičení do 22.6.
Zkouška:  test,  identifikace, vlast. a použití materiálů pro výrobu nábytku,
     3 vylosované otázky                       zkouška po absolvování výuky a exkurzí od 2.6.

Výstavy a exkurze:
         1 - MOBITEX   -26.3 autobus linkový, Výstaviště Brno, 6.30 -21.00 
         2 – HOLZ – HANDWERK Norimberk – 2.4., 6.00 – 23.00 , autobus škola
                          200,- Kč –doprava + 6 EUR vstup , do 6.3. 
        3- exkurze – pražské nábytkářské podniky –MHD, 10.4.  ,   8.00-14.30
        4- exkurze – pražské nábytkářské podniky –MHD, 22.5. ,    8.00-14.30

        5 – TC exkurze – moravské nábytkářské podniky 
                               TON , Kovonax Bystřice p. H., Koryna     
                               Koryčany, Tusculum Rousínov, Hanák
                               Nábytek Kroměříž …. 
                          14. – 15.5       350 Kč do 5.5.
……………………………………………………………………
Týdenní exkurze – 26.5 – 30.5.    dřevařské a nábytkářské   
                        firmy Jižní Čechy, Jižní Morava, Vysočina
                      noclehy: Č. Budějovice, Slavonice, Žďár n.S.?
                       900 Kč do 10.5                     

      Výuka: 1) 21.2.,15.45  -20.50 LII
      2) 27.2., 8.00 – 15.00 zas. FLD + 28.2., 15.45 – 20.50 LII
      3)  6.3., 15.45 – 20.50 LII
      4) 27.3., 8.00 – 15.00 zas. FLD      28.2.dop.Dřevostavby 
      5)  3.4.,  8.00 – 15.00 zas. FLD                       Letňany
      6)10.4., 15.45 – 20.50 LII                6.3. dop.For habitat
      7)21.5., 8.00 – 15.00 zas. FLD                        Letňany
NÁBYTEK

-vnitřní zařízení bytových a veřejných interiérů, zpravidla přenosné, plnící potřeby člověka při pobytu v interiéru a tento prostor dekorativně upravuje. Vedle splnění funkčních požadavků je od nábytku také požadováno výtvarné působení.

Nábytek je - u výrobce výrobkem    - tvoří zisk
                    - v obchodě zbožím        - tvoří zisk
                    - u uživatele užitným předmětem
                              - plní funkční požadavky
                              - výtvarně působí

Nábytek nejsou stavebně truhlářské výrobky (okna, dveře, podlahy, dřevěné schody, obklady stěn a stropů, příčky)

Interiérové zařízení (vybavení) =
                    vedle nábytku i obklady stěn, stropů, pulty,    
                   někdy i obklady stěn a stropů, příčky

Optimální výsledek výroby nábytku- uspokojení praktických a kulturních potřeb člověka
Prof. Halabala- zakladatel moderního pojetí tvorby a výroby nábytku

                           Nábytek - zásadní vliv na úroveň bydlení
                - předmět dlouhodobé spotřeby
                - náročná investice 
                - celosvětově užívaný výrobek - import  
                                                                    - export                               
-	rozměrný výrobek

Po staletí základní konstrukční materiál u nábytku-dřevo
20. století- výroba nábytku
      - řemeslná (hoblík, dláta, klíh)
      - průmyslová automatizovaná  výroba (CNC stroje, 	 	                                     vytvrzovací tunely na laky)         

Historie a současnost výroby nábytku

Význam dřeva jako důležité suroviny

Starý Egypt  3000 n.l. obydlí, nábytek, předměty denní  
                                                                                 potřeby
               nedostatek dřeva (palmy, tamaryšek, sykomora,  
                                                                                     akácie)
                       dovoz- cedr z Libanonu
                               teak, eben, ořech z Indie

- zdobení základu ušlechtilými dýhami (řezané, štípané, kostní klih)

Hrob Tutanchámona ( 14. století př.n. l. )
- muzeum v Káhiře
( židle, skládací sedačka, truhla )
 dřevo, slonovina, perleť, kov, ornamentální výzdoba, řezbování
známy všechny konstrukční spoje
hoblíky, pily, dláta, dýhování

Théby- Thomtes (Thutmós) III
             reliéf na skále zobrazuje přípravu materiálu a  
             dýhování

Dovoz dřeva do Řecka a do Říma
   Řecko r. 325 př. n. l. postaveno 417 válečných lodí
   Řím r. 255 n. l.  postaveno 220 lodí
     13, 14, 15. stol. vodní pily, řezivo, rámová pila
         1777- patent kot. pily
1802- hoblovačka
1808- patent- pásová pila
1814- vodorovná rámová pila
1818- kráječka na dýhy
1870- dvoukotoučová omítačka
          kmenová svislá a vodorovná pásová pila
většina principů základních dřevozpr. strojů 19. stol.

Problémy: z kulatiny      desky
                                          vlysy
                                          dýhy
 
 - sušení
 - konstrukční spoje
 - broušení
 - povrchová úprava

- pohon strojů- vodní energie
                        - parní stroj 1840- Čechy 156 ks
                                     parní pily
                        - zážehové motory, elektromotory-1900 

transmisní pohon strojů
19. stol - ruční zpracování dřeva převažuje

Řemesla- kvalifikovaná ruční práce 
Cechy od 14. století
        - 1859 – zrušeny - organizace řemeslníků
                                     - ochrana před konkurencí
                                     - řízení nákupu surovin a odbytu
                                     - dohled na jakost
                                     - hájení mistrů proti tovaryšům
                                     - ochrana proti obchodníkům
velký vliv na život ve městě- i politický
pokles významu se vznikem průmyslu od 19. století
- cechovní artikule- stanovy                                              

MATERIÁLY PRO VÝROBU DŘEVĚNÉHO NÁBYTKU

Materiály ovlivňují u výrobků:
   -  tvorbu ( design, konstrukci )
   - tvar
   - výrobu (použité technologie)
            - estetické vlastnosti
            - užitné vlastnosti
   - kvalitu
   - cenu
   - životnost

Vlastnosti materiálu:
      -  fyzikální      -       lze objektivně hodnotit - normy
      -  mechanické -                          -,,-
      -  chemické -                              -,,-
      -  estetické

U výrobků lze hodnotit materiál z hlediska:
technického .........technolog
                 estetického...........výtvarník
                 ekonomického......ekonom

                  -rozhodující zákazník

          Cena materiálu ovlivňuje  cenu výrobku
v minulosti  1/3 materiál
                        1/3 mzdy
                        1/3režie
1989-2005      3-8x dražší materiály pro nábytek

Komplexní posouzení materiálů
             
            u nových materiálů atesty  autorizované osoby

            Zdravotní nezávadnost materiálů
      -při zpracování
      -při užívání

Záměny u rovnocenných materiálů
        ( DTD=pazdeř.desky)

      U dřev. nábytku se užívají:
         materiály dřevozpracujícího odvětví
              +        strojírenského odvětví
              +        chemického odvětví
                 +        textilního  odvětví

     Nábytek=druhovýroba
                      většina materiálů nakupována jako polotovary
                                      (dýhy, DTD, řezivo) +
                                                             spojovací materiál+laky......
      
     Obrobitelnost materiálů-dřevo-DTD
                                              -SK nástroje

     Odolnost materiálů        

Dělení materiálů pro dřevěný nábytek z hlediska funkce ve výrobku

1)Konstrukční materiály 
                         - základ výrobku
                               -tvar
                               -pevnost
                               -stabilita
                               -vzhled

1a) masivní dřevo (řezivo)
          -jehličnaté, listnaté
          -deskové (prkna, fošny)
              -omítané
              -neomítané
          -latě, lišty
          -přířezy                         
                     mokré ne
                     suché  !! 6-8%
                                                         jakost !

       1b) velkoplošné materiály na bázi dřeva
       - spárovky
       - třívrstvé masivní desky (biodesky)
       - překližované materiály
                              ( předýhovat krájenou dýhou)
                        - laťovky-surové
                                       dýhované
                       - překližky truhlářské
                       - voštinové desky
        - aglomerované materiály
                                   -surové
                                   -dýhované
                                   -laminované
                                  - s nánosem barvy (tenké DVD)
                            - dřevotřískové DTD.....OSB
                            - pazdeřové
                            - dřevovláknité DVD
                                    -tvrdé (sololit)
                                    -polotvrdé (MDF)
                                    -tvarové výlisky

Normalizované formáty 1830 x 2750 DTD, DVD
                                         1220 x 2440 překl.
                                          tloušťky 3,4,5,6,8,10,12,16,18,22,28
Egalizace velkoplošných materiálů = tloušťka 

1c)kovové materiály
                 -ocel
                 -nerezová ocel
                 -mosaz
                 -hliníkové slitiny

                 -plechy                   -skříně.....
                 -trubky ..........        -bezešvé
                 -tyče a dráty-hlazené
                                      -výsuvné koše.....

                            úprava kovů - barvy
                                                   - laky
                                                   - pokovení

          1d) plasty
               -materiály k vstřikování-PVC
               -desky-polymetylmetakrylát......
                -trubky....

1e) sklo-ploché
                        -hladké
                        -reliéfové

1f) kámen-desky
                        -žula
                        -mramor
1g) papír - trubky
                   - lepenky     
                                   ......Rolpa                

2) Dekorační materiály (plášťovací)
        k zlepšení - vzhledu základu
                          - ochraně a odolnosti základu

        2a) dýhy- krájené  ( méně loupané )
               -excentr. loupané
               
            - s texturou : 
                    -nevýraznou
                    -radiální
                    -pruhovanou
                    -fládrovou
                    -vlnitou
                    -očkovou
                    -pyramidovou
                    -kořenicovou

                -s reprodukovanou texturou (arodýhy)
                -pro spec. účely-plášťování lišt apod.
                                          -samolepící

                -dýhové pásky pro olepování boků
                                           - bez lepidla
                                           - s lepidlem  

2b)nábytkové krytiny
                 - základem papír
                    (dýha)
                 - většinou navrchu melamin
                                   - jednovrstvé
                                   - vícevrstvé (umakart)
                                   - k rovinnému nalepení
                                    - pro postforning

2c)dýhovací folie
                                - ke klasickému nalepování (dýhování)
                                 - ke kašírování
                                        
                                        - s konečnou povrchovou úpravou
                                        - bez povrchové úpravy
                                      
                                                   - papírové
                                                   - plastové

2d) olepovací materiály na boky velkoplošných desek
                                         - dýhové
                                         - papírové pásky
                                         - plastové PVC, ABS
                                                - tenké - 1mm 
                                                - silné - 2- 4 mm
                                          - masivní lišty
                                         
                                                          - bez lepidla
                                                          - s lepidlem

3) Spojovací materiály
              - spojují dílce, upevňují kování
                                       
                                      - kolíky
                                       - překližková pera
  
                                        - spoj. šrouby
 
                                        - závěsy
                                        - vruty                              - bez PÚ
                                        - šrouby                            - s PÚ-                      
                                                                                 kadmiované
                                        -hřebíky                                     -                  
                                                                                 zinkované
                                         -sponky           

4)Lepidla
                 -nalepování dekor. materiálů
                - konstrukční lepení
                - lepení masivu - PVAC
                - lepení plošné  (dýhy-UF)
                - montážní lepení - PVAC
                - boční plochy - tavná
                                         FF- ne
                  nově polyuretanová

5) Materiály pro PÚ
         5a) tuhé ( nábytkové krytiny, folie apod) 

         5b)  tekuté ( nátěrové hmoty)
            - mořidla
            - bělící látky
            - plniče pórů
            
            - laky, pasty               - transparentní
                      - barvítka laků
             - barvy                       - krycí
                                                                      - základy
                                                                      - vrchní
                                                               
                                                                - lesklé
                                                                -pololesklé
                                                                -matné

dělení nát. hmot dle chem. složení:
                 -lihové
                 -olejové
                 -vodové
                 -nitrocelulózové
                 -polyesterové
                 -polyuretanové

6) Kování ( pro spojení, ovládání ap.)
                  kovové
                  plastové
                        kombinované

       -spojovací kování
       -závěsy
       -zámky, uzávěry
       -výsuvné a sklápěcí mechanismy
       -úchytky, kliky

7)Čalounické materiály
      látky
      pružící hmoty
      změkčující hmoty
      kypřící hmoty
      pružiny
      rozkládací mechanismy
      čal. lepidla
      ostatní čal. materiály

8) Obalové materiály
        - krabice z vlnité lepenky
        - balicí papír
        - balicí provazce z dřevité vlny
        - plast. folie( čal. nábytek)
                             smrštitelné…….
        - ochranné plastové rohy
        - lepicí pásky

            

Skladování vstupních materiálů
Zajistit plynulé dodávky do výroby, splnit operativně náhlý    požadavek

Zásobovací útvar-znalost trhu s polotovary, kontakty, katalogy, ceny

Sklady- nejlépe klimatizované prostory
           -evidence-karty
                           -počítač
                           -váže finanční prostředky

manipulace s rozměrnými těžkými břemeny=čelní, boční
                                                                          vysokozdvižné vozíky
                                                                           ruční vozíky

-dýhy, sesazenky-chránit před světlem
-sušené řezivo v hráních, svazcích 6-8%
-desky vodorovně na paletách
                                        klim. sklad
 -lepidla dýhovací v chladu
 -PVAC nesmí zmrznout
 -nátěrové hmoty-sklad hořlavin
 -kování v suchu

zajištění základních konstrukčních materiálů

-vlastní výroba (LTDT, řezivo)
-nákup ve velkých objemech (slevy)
                          kamiony, balíky desek ap.
                          od výrobce, dovozce
-nákup sušeného řeziva
             nesušeného řeziva

-Nákup hrubých přířezů:
              desek         i dýhovaných
                                   laminovaných
                     nadmíra 10-20 mm

            masiv
                    nadmíra š 5mm, t 5mm, d 20 mm

-nákup přesných přířezů
                            bez nadmíry               
                        součástky (dveře)
               dílce (boky s kolíky)
                        kooperace
		nebo malá dílna

Zajištění materiálů pro malé výrobce

-nákup jednotlivých desek
-několika sušených fošen
-svazku dýh
-hrubých přířezů
-problémy s rozměrným materiálem
-skladování přímo v dílně
-nákup součástek

Prodejní organizace pro malé výrobce (Dřevoprodej, Dřevoodbyt)
                                  desky+přesné formátování+kování+lepidla ap.
                                   také olepování
                                   kolíkování
sušené řezivo
nesušené řezivo

Doprava materiálu-vagony
                               -auta-dodavatele
                                        -odběratele
                                         -autodopravce
                                         -drobné-vlastní auto

Požární bezpečnost skladů
              -vzdálenosti
               -uličky
                -označení
                -požární technika

Pracovní prostředí a podmínky při výrobě dřev. nábytku :

Osvětlení
Hluk
    
                   Teplota 18± 20C
                   Vlhkost vzduchu 65%
                   Vlhčení vzduchu-rozprašování vody
                    Nábytek vždy v klimatizovaných prostorech!

Energie
   elektrická 
        -elektromotory-380 V
      osvětlení  220 V
      nízké napětí    odporový ohřev 
   měniče kmitočtu na 300 Hz
           zářič pro vytvrzení NH

     tepelná-klimatizace-pára
                   topení        -horká voda
     -technologická-pára
                              -horký olej
   stlačený vzduch
       -stříkárny
        -sponkovačky, hřebíkovačky
        -ruční strojky (brusky...)
        -montážní přípravky
       -upínání dílců ve stroji
   kompresorovna-centrální rozvod

Požární bezpečnost
-stavba, požární řešení a vybavení, topení, výrobky, likvidace                        odpadu, schváleny požární úseky závodu 
         evakuační plán
         kontroly
         stříkárny

Topiva-uhlí
            mazut 
            lehké topné oleje
            plyn
            vlastní kusový odpad
                        štěpky
                         piliny a hobliny
                         kůra
                         brikety
                         z výroby nábytku odpad 6-10%

TYPOLOGIE  NÁBYTKU

Typologie - vědecká metoda členění různorodých  objektů nebo soustav do skupin se společnými znaky

Typologie nábytku-třídění nábytku dle různých hledisek

1) 	Dle základního konstrukčního materiálu 
	-dřevěný
	-kovový (odlitky, plech, trubka)
	-plastový
	-čalouněný
	-kamenný a keramický
	-skleněný
	-papírový
	-kombinovaný

1a) Dělení dřevěného nábytku dle materiálu
	-celomasivní
	-z překližovaných materiálů
	-z aglomerovaných materiálů
	      -surových	
                -dýhovaných
	       -laminovaných
	-z ohýbaného dřeva
	-z lamel
         -proutěný, ratanový
         -kombinovaný

2) dle hlavního účelu užití
	-úložný
	-lůžkový
	-stolový
	-sedací
	-doplňkový
	-víceúčelový

3) 	dle historického období výroby
-egyptský
-řecký a římský ap.
-románský
-gotický
-renesanční
-barokní
-rokokový     			-lidový
-empirový                   		-zhotovený odborníkem
-biedermaierský                       
-klasicistní
-secesní                                    -koloniální
-kubistický                               -čínský
-konstruktivistický                   -japonský
                                                   -arabský
-postmoderní ap.
-moderní soudobý

4)dle autentičnosti doby výroby
	-historické originály
 	-kopie historických originálů
	-soudobý

5)dle místa použití
	-bytový-kuchyňský
			-předsíňový
			-pro obývací pokoje
			-ložnicový
			-koupelnový
			-dětský
			-zahradní
			-pro vybavení domácího pracoviště( počítačový, psací )

	-školní
          -kancelářský
          -restaurační
	-zdravotnický a rehabilitační
	-laboratorní
	-hotelový( ubikační)
         -pro výstavní a muzejní účely
         -dílenský (pracovní)
  -pro vybavení dopravních prostředků (sedadla, lavice, lehátka,      lodní  a letadlové interiéry
-nábytek pro vybavení hledišť divadel, kin, koncert. sálů, stadionů
-nábytek pro kongresové sály (psací stolky)
-zahradní
-pro obchody
-pro sklady
-pro reprezentační prostory
-pro církevní stavby
-ostatní

6)dle mobilnosti nábytku při užívání
 	-mobilní trvale ( židle)
	-mobilní příležitostně (skříně, lůžka)
	-vestavěný (předsíňová skříň)

7)dle možnosti uložení a složení
	-nábytek pevný
	-nábytek skládací (skládací židle)
	-nábytek stohovací(židle, stoly)

8)dle smontovanosti jednotlivých dílců při prodeji
	-nábytek smontovaný
	-nábytek demontovaný - Ikea

9)dle způsobu objednávek a prodeje
	-vyrobený pro konkrétního zákazníka
	-vyrobený pro neznámého zákazníka

10)dle množství výroby
          -originály nebo kusové série
           -sériový
            -hromadně vyráběný

11)dle způsobu prodeje a užívání
	-solitery-jednotlivé kusy bez další návaznosti
	-uzavřené soupravy( komplety)
	-otevřené soupravy(komplety)
	-nábytkové soubory(např.sektor u skříněk)

12)dle viditelnosti barvy, struktury, kresby dřeva
-s povrchovou úpravou transparentní(užívají se laky, politury,            voskové pasty apod.)
-s povrchovou úpravou krycí (pigmentová),( užívají se barvy, emaily, krycí folie apod.)

12a)dle úpravy barvy povrchu při transparentním provedení
	-přírodní provedení-ze světlých nebo tmavých.dřevin
-mořené
-bělené

13)dle lesku povrchové úpravy při transparentní nebo krycí PÚ
	-matné
	-pololesklé
	-s leskem
	-s vysokým leskem
14)dle úpravy hladkosti povrchu před vlastním nanášením PÚ
	-broušený             nejčastěji
	-opalovaný
	-drásaný
	-pískovaný

15)dle historického období používání druhu PU
	-bez PU-dodělá zákazník
	-dokončovaný olejovými laky, voskovými pastami	
-dokončovaný lihovou šelakovou politurou
         -dokončovaný nitrolaky
         -dokončovaný dnešními moderními druhy materiálů pro      
           PÚ 
             ( polyesterové, polyuretanové, akrylátové ap.)
        -laminované povrchy
               
16)dle odolnosti povrchů proti poškození mechanicky a chemicky
         -s nízkou odolností-politura, vosk, nitrolaky
         -s vyšší-polyuretany, polyestery
         -s vysokou-s laminovaným povrchem
         -s laminátovými nábytkovými krytinami

17)dle místa země výrobce
          -od domácích výrobců
          -importovaný

18)dle místa konečného prodeje
          -pro tuzemské zákazníky
          -pro export-pro náročné trhy
                             -pro méně náročné trhy

19)dle původu návrhové a konstrukční dokumentace
         -od firemního návrháře
         -od externího návrháře
         -od známého domácího nebo zahraničního návrháře
-výrobky jako přesná kopie známých návrhů z minulosti                    (kubismus, corbussier)

20)demontovatelný dle způsobu montáže u zákazníka
      - pro montáž zákazníkem (nábytek na odnesení-KIT nábytek-     
       stavebnice)    
     - pro montáž montážníky

21)dle složitosti a vybavení výrobků, skladby dýh apod.
      -jednoduchý-regály, skříňky bez vnitřního vybavení
      -s běžnou výbavou
      -s bohatou výbavou, rozkládacími mechanismy ap.
      -intarzovaný atd.

22)dle cenové úrovně
       -levný partiový
       -levný bazarový
       -levný nový
       -běžné cenové úrovně
       -dražší- s vyšší složitostí a kvalitou provedení
       -dle návrhu známého návrhář
        -drahý-s vysokou složitostí, kvalitou návrhu a provedení,                                                                                               
-starožitný
-originály

23)dle velikosti výrobce
      -od malých živnostníků
      -od středních firem a družstev
      -od velkých firem

24)dle recyklovatelnosti -nerecyklovatelný
                                         -částečně recyklovatelný
                                         -úplně recyklovatelný(PVC)

Nábytkářství v ČR

V Rakousku-Uhersku v 19. století středisko nábytku Vídeň
Většina nábytku vyráběna v malých provozech s malou mechanizací

Michal Thonet 1796-1871
    
1830 - Boppard nad Rýnem
           ohýbání dýh a prutů vařených v klihu
            formy-vyschnutí
          -boppardská židle

1842 - stěhování rodiny do Vídně- privilegium

1849 - samostatná dílna- rozvoj
                             Café Daum                          velkoodběratelé
                 
        1851 - světová výstava v Londýně- první
                             ohýbaný nábytek (svazky palisandr)
                  
        1851 - nový patent

        1851  - založení fy Gebruder Thonet

 1851  -  rakouské občanské rodině Thonet

                  1857 -   Koryčany židle č.14

     1860 -  houpací křeslo

   1860 - Bystřice p. Hostýnem

   1865 - Velké Uherce- Slovensko       150 000 ks

  1867 - Halenkov

1873 - Vsetín                                1870 KOHN- Vsetín

1880 - Novo- Radomsk- Polsko

                1888 - divadelní křesla

       1890 - Frankenberg- Německo                 

                1905 - spolupráce s architekty - Hofman

                1920 - přechod na akciovou společnost

               1923 - spojení s akciovou společností Mundus
               
               1927 - holding Thonet - Mundus

               1929 - výroba kovového nábytku
               
              1938 - rozdělení firmy Thonet - Mundus
                         vrácení majetku firmě Thonet
                        ( trhy východně od Rýna )
     
     1945 - vybombardování Frankenbergu a ústředí ve Vídni
             znárodnění v ČSR
  	      1954 - v ČSR TON ( 5 závodů )

THONET - 1859 - 25 modelů
                     1873 - 80 modelů
                                        1884 - 110 modelů
                     1911 -1400 modelů

1893 - 52 závodů na ohýbaný nábytek v Evropě z toho 26                v Rakousku -Uhersku

             

             1961 - oslavy 100 let v Bystřici p. Hostýnem

    1970 - nový závod v Bystřici p. Host.- orientace na vývoz do  SSSR
             
             1989 - 1,15 mil. ks židlí
         
   1992 - založena a.s. TON - osamostatnění závodů                    v Mimoni, Frenštátě, Strážnici.

1921 - dýhy, překližky, laťovky Kralupy - Rojek - dřev. stroje  Častolovice

1935 - močovinoformal. lepidla, nitrolaky
                   
                 1945 - 48 - 54 znárodnění dřevoprůmyslu

1949 - dřevotřísková deska - Bučina, Zvolen

1951 - dřevovláknitá deska Solo Sušice

1955 - umacart

1960 - kyselinotvrdnoucí laky, polyestery

1967 - laminovaná DTD - Bučina, Zvolen

1969 - kvalitní DTD, Dřevozprac.družstvo Lukavec

1970 - PVAC lepidla, SK nástroje

1975 - olepovačky + tavné lepidlo
     	                    polyuretany           
                  
                  1978 - laminovaná DTD, Alfa - Interiér Říčany

1991 - MDF - dřevozprac. družstvo Lukavec

1990 - biodeska
            obráběcí centra
            ABS hrany
            dostupnost všech moderních materiálů pro výrobu nábytku  -  nové nástroje a stroje

                  1918 - rozpad Rakouska-Uherska
1921 - dýhárna a
a překližkárna Kralupy nad Vltavou
            60 - 80 léta dýhy z tropického dřeva
1921 - založeny Spojené UP závody Brno
v roce 1930 = 1700 zaměstnanců
jedna z největších a nejmodernějších světových firem

V Praze Gerstl - dýhovaný dražší nábytek do r. 1940
                              Strnad a Vaníček
předlohy pro výrobu nábytku

střediska nábytkářství - Lišov, Ledenice
                 menší výrobci Rousínov

1932 -35 krize
1940 -45 válečné hospodářství - bedny na munici  atd.
1940 - 1950 přídělové hospodářství - materiál, překližky

1948-53 centrálně plánované řízení hospodářství
           -Československé závody dřevozpracující
           -znárodnění
           -budování kombinátů - prvovýroba
           -rušení drobných dílen
           -vznik-   národních podniků- ministerstva
                          družstev
                           podniků místního průmyslu
 zelená- masové produkci levnějšího nábytku
                   pro bytovou výstavbu
  -  nižší požadavky na kvalitu
  -  malá konkurence
  -   export průměrného nábytku do SSSR
  
   "komplexní využití dřeva" !!!
  
   -1948- TOS Svitavy  
 -  1950-1990 Výzkumný ústav nábytkářský Brno
 -  1958 - třístupňový systém řízení národního hospodářství
           ministerstvo-výrobně hosp. jednotka (VHJ)-podnik
      založena VHJ Sdružení nábytkářského průmyslu Brno
             nár. podniky Interier Praha
                                   TON Bystřice pod Hostýnem
                                   UP Rousínov
                                   UP Bučovice 
                               Jitona Soběslav
                               Kovona Lysá nad Labem
Budování nových moderních kapacit v letech 1960-1989- Třebíč, Rousínov, Bystřice p. Hostýnem, Klatovy, Soběslav, Říčany atd.

Nové závody i u družstev i podniků místního hospodářství
1965 změna názvu VHJ na Nábytkářský průmysl Brno

1988 - zrušení VHJ- dvoustupňové řízení- ministerstvo- podnik

1990-počátek politických a hospodářských změn
- zrušení centrálního plánování
- ztráty východních trhů
- postupná orientace na západní trhy
                  -omezení domácí spotřeby nábytku
                  - nízká koupěschopnost a malá výstavba bytů
         
                  - restituce                                 + doplatek nové části
                  - malá privatizace ( dražby- menší provozovny - MH)
                  - kuponová privatizace TON....JITONA............
                  - investiční společnosti
                  - velká privatizace - prodej různými metodami
                  - malý vstup zahraničního kapitálu

                  atomizace velkých podniků (UP Bučovice, Interiér Praha....)
                   obecný jev.....??
  
                  vznik:    a.s.              z velkých firem
                                s.r.o.
                                 nových menších 1-20
                                 středních 20-100 zaměst.

                rozpad vnitřního trhu s nábytkem 
               ( Prodejny nábyt. průmyslu, síť  prodejen Nábytek Brno )
                DBK Praha- IKEA ?
                nové menší prodejny s nábytkem
         
                velké prodejny s dovozovým levným nábytkem 
                   SCONTO, ASKO, EUROMOBEL
                Ikea- DBK-1993    Zličín 1997

               od 1992- kancelářský a bankovní nábytek
                1995 - 50% nábytku z dovozu SRN, Itálie, např. kancelářské židle,    	               itarzované kopie, kožené sedačky............skříňovina
               síť vlastních prodejen - Koryna

                prodejny s polotovary a materiály pro truhláře ( desky + řezání  	    	        kování, lepidla, nástroje)
	          
                Kili, Datel, Dřevoráj...................
	    
               prodejny pro kutily....OBI, Buhaus,
                                ......vysoké ceny!!
             
                vysoké zatížení úvěry z privatizace
                    - "  -         provozní úvěry 20%
	    
                velká nabídka nástrojů
                         strojů
                          kování, lepidel
                          domácí i dovoz

                       TOS, ROJEK,HOUFEK- brusky
                       DVOŘÁK- lisy
                       BRIKLIS- briket. lisy

                      Kování Hettich= Žďár nad Sázavou
                      Obchodní firmy- se stroji - SCM-SRN, Itálie
                                                    s kováním - TILIA          

Vlivy na technologii výroby dřevěného nábytku

-návrhářem a konstruktérem zvolený celkový architektonický vzhled a tvar  výrobku, detaily, konstrukční spoje.

-hlavní a doplňkové materiály výrobku

-základní koncepce zpracování materiálu
( řezaný masiv, ohýbaný masiv, dýhované laminované desky, překližky, kombinace )

-nákup některých polotovarů ( dřevěných, kovových ap. )

-strojní zařízení a nástroje , které jsou k dispozici
                                                                                        ( kooperace )

-velikost výrobní jednotky

-individuální nebo sériové výrobky  

-solitery nebo stavebnice ( sektor)

-výrobek dodáván smontovaný nebo nesmontovaný

-povrchová úprava ( lesk, mat, moření apod. )

-počet a kvalifikace pracovníků

 vhodná spolupráce: návrhář
                                  + konstruktér
                                  + technolog
                                  + ekonom
                                  + obchodník

technologičnost konstrukce !!
                             =respektování výrobního zařízení

značné problémy jen s návrhovou dokumentací pro nekonkrétního výrobce

dokumentace na míru

Stroje a zařízení pro výrobu nábytku :

většinou  mechanická technologie - buňka zůstává 
Výrobní zařízení - mechanickým, fyzikálním, chemickým způsobem nebo 								kombinací       				
vykonává technologické operace na: surovině
                                                              polotovarech 
                                                             dílcích ap.

Stroj - na nosném rámu ( základu, stojanu ) 
         - tři základní mechanismy:
            soustava pohonů- 
                            převodů - 
                            nástrojů-
                            řízení a ovládání člověk
                            řídící člen - čtvrtý stupeň

                            nebo řídící, kontrolní a regulační automatický             
                                     mechanismus = čtvrtý stupeň
                            
Výrobní linka - soubor strojů a pomocných mechanismů    
                          k vykonání uceleného souboru operací
                            
Energetické stroje - motory
Pracovní stroje - dopravníky
Výrobní stroje - technol. operace na materiálu: mechanicky
                                                                                    fyzikálně
                                                                                    chemicky
                                                                                  +kombinačně

Nářadí –
 neobrábí  - ruční - kladiva, šroubováky, kleště
                                                s elektrickým nebo ručním pohonem -                         
                                               el.  šroubovák …
Nástroje –
přímo obrábí mechanicky
                   ruční - dláta, pilka........
                   s elektr. nebo pneum. pohonem 
                         el. vrtačka, bruska, pneum. dláta.......
                   pro stroj. obrábění: 
                                       nože, vrtáky, pil. kotouče
                                       frézy......

Přípravky - samostatné nebo součásti strojů
                  usnadňují a urychlují zpracování materiálů( šablony,   
                  upínací  zařízení ap. ) 

Technické parametry dřevařských strojů:
                kvantitativní: otáčky strojů ( min )
                                        řezná rychlost ( m/s )
                                       max. a min. rozměry obráběných dílců   
                                                                                      (mm)  		                 	                             počet pracovních jednotek	(nástrojů)        
                                       příkon kW
                                      rozměry stroje mm

             kvalitativní: spotřeba energie
                                   kapacita stroje ( ks/hod+bm/hod)
                                   přesnost opracování
                                   úroveň mechanizace  automatizace

          Dva principy funkce dřevoobr.strojů:
1)	opracování při pohybu dílce ve stroji (tloušťkovací  
    frézka)
        - průchozí
         2)okolo fixovaného obrubku se pohybuje mechanismus 
            s nástrojem
                 -  polohovací                     
Třídění strojů pro výrobu nábytku

podle základních nástrojů a typických  operací

Dřevoobráběcí stroje

Pily
        pásová pila stolová (truhlářská)
        
        kotoučová pila
                          - universální
                          - rozmítací
                          - zkracovací
                          - nařezávací - hrubý formát DTD
                          - formátovací

       přímočará-ruční elektrická

       dekupírka-slabý řez intarzie

Frézky
                  rovinné
                       - srovnávací
                       - tloušťkovací
                       - vícestranné ( profilovací )

         profilovací (tvarovací)
                           - spodní svislé
                           - horní svislé                       
                           - kopírovací

         čepovací
         ozubovací

 Vrtačky
              -univerzální svislé
              -sukovací
              -kolíkovací (vícevřetenové)
                                  - systém 32 mm

Dlabačky
              -dlabací vrtačka ( vrtání, kolíkování, dlabání )
              - oscilační dlabací vrtačka
              - řetězová dlabačka

Soustruhy
           - hrotové 
           - čelní 
           - kopírovací

Okružovačky ( kolíky, tyče)      

Brusky 
            - kotoučové
            - válcové

            - pásové
                             - úzkopásové
                             - širokopásové
                             - kombinované
            - speciální

Leštičky  nátěrů
                 - pásové
                 - válcové
                 - kombinované

Stroje sdružené a kombinované   
    již 1930
    např. 3 kombinace kotouč. pila
                                     frézka
                                     dlabačka
                                     srovnávačka
                                     tloušťkovačka
                      formát. pila + olepovačka

Obráběcí centra 

pro nábytek ( plošné dílce )

na principu horní svislé
frézky s programovatelným  pohybem stolu s dílcem

                  formátovaní přesné
                  +vrtání otvorů ( závěsy, koliby ap.)
                  +frézování reliéfu, kulacení ap.

Stroje sdružené a kombinované   
    již 1930
    např. 3 kombinace kotouč. pila
                                     frézka
                                     dlabačka
                                     srovnávačka
                                     tloušťkovačka
                      formát. pila + olepovačka

Obráběcí centra 

pro nábytek ( plošné dílce )

na principu horní svislé
frézky s programovatelným  pohybem stolu s dílcem

                  formátovaní přesné
                  +vrtání otvorů ( závěsy, koliby ap.)
                  +frézování reliéfu, kulacení ap.

Stroje pro spojování dřeva

              lepením
                      
Nanášečky lepidla

Lisy na spárovky 

Lisy na nekonečný vlys

Dýhovací lisy

Kašírovací lisy

Olepovačky boků

Montážní lisy

Nůžky  na dýhy

Sesazovačky dýh

Lisy na folding systém

Mechanickými prostředky
-sponovačky
- hřebíkovačky

Stroje pro povrchovou úpravu 

Brusky-viz výše

Stříkací zařízení(pistole)
                             stříkací kabiny-nově přetlakové
Navalovačky

Zařízení pro potisk
               pro máčení

Brusky nátěrů

Leštičky nátěrů

Pískovací zařízení

Drásací zařízení

Laser pro zdobení

Zařízení pro bělení
                pro moření

Sušárny a vytvrzovače nátěrů

Čalounické stroje

Balící stroje

Stroje pro údržbu a ostření nástrojů

Ruční el. strojky

Základní model výroby dřev. nábytku

Pomocí rozdělení výrobního procesu na fáze a stupně člení výrobu nábytku.

Podle druhu materiálu, způsobu PU, smontovatelnosti výrobku atd.
mohou být varianty modelu např.:

-nábytek masivní
                 
                dýhovaný 
              
                laminovaný
        
                ohýbaný
  
                čalouněný

                 kombinovaný

Základní model výroby nábytku

Výrobní proces

VP= ( Ps, Pp, PPŘ, Tc, Or, Vý )

množina-   prac. síla
prac. prostředek
     prac. předmět
     technologie
     organizace a řízení
         výrobek

Základní model

Pomocí rozdělení výrobního pro
Výroba ( výrobní proces ):
     - soubor činností s cílem
        vstupní materiály změnit na hotový výrobek
          .....průzkum trhu!!!!!

1) předvýrobní etapa výroby
           soubor činností před vlastním opracováním materiálu (výroba)

začátek: úmysl vyrábět nebo objednávka
- technická příprava výroby TPV

a) konstrukční část 
-skica
-návrhový výkres
-výrobní výkres
               -sestavy
               -podsestavy
               -dílce
               -součástky

-montážní výkres
-výkres balení
-kusovník
-tech. popis-tech. podmínka

b)technologicko-organizační část
-výpis materiálu
        -masivního               blankety
        -desek
        -dýh a sesazenek
        -doplňkových materiálů ( kování, laků, lepidel,vrutů )
        - nástřižné plány
        - nářezné plány
        - výpis nástrojů
        - výpis strojů
        - soupis pracovníků
       
        -technologické postupy-obecná platnost 
                                                např. dýhování
        -pracovní postup
        -pracovní návodka
        -pracovní instrukce

c)ekonomická část
       -stanovení materiálových nákladů (technickohospodářské normy THN)
       -stanovení mzdových nákladů
       -stanovení režijních nákladů
-cena výrobku
-zajištění financování výroby

MARKETING-PRODEJ !

2) Výrobní etapa výroby
                   zpracování materiálu na výrobek
    
  řemeslná výroba-jeden pracovník
                                                vyrábí celý výrobek

  průmyslová výroba-rozdělení výroby na operace
                       práce 1 nebo několika pracovníků na 1 pracovišti ( srovnávání-  		                                                                                            srovnávačka)
                      -nejčastěji při sériové výrobě
                       
           Ford, Baťa, začátek 20. století
           1860 u nábytku Thonet - zpočátku ruční operace

Vývoj průmyslové výroby u nábytku
       -sériová výroba-rozdělení na operace
                                   univerzál. nebo spec. stroje
                                   nižší kvalifikace obsluhy 
                    ruční operace
                    strojové operace
po 1970
          koncentrace operací-kombinované nebo sdružené stroje (formátovací a olepovací stroj), čtyřstranná frézka
požadavky na kvalifikovanou obsluhu nebo seřizovače
-mechanizovaný pohyb dílce ap.
	operace 	pracovní P-broušení
			nepracovní N-schnutí mořidla   
Technologie-18.stol.
       věda o zákonitostech výrobních procesů
        postupy získávání surovin a jejich zpracování na materiály, polotovary a   	výrobky

technologická operace - jednotka
technologická fáze       - část
technologický proces   - celek 

 3 fáze- předzhotovující - polotovar
	     zhotovující-součást, dílec
              dohotovující-povrch. úprava, montáž

 stupně technologického procesu
     - několik operací tvoří:
                technologickoorganizační stupeň (technologický úsek)=
                                                                                         =      část fáze
Technologie dřeva mechanická- vrtačka
                                chemická-papír
                                kombinovaná-DVD

Technologie nábytku-převážně mechanická
                                     chemické procesy-laky
                                                                   -lepidla
Makrotechnologie - hutnictví
( odvětví ): 
                                   zpracování dřeva
                                        technologie oboru výroby nábytku, dýh, DTD, DVD
Mikrotechnologie - výroba soustružených dílů
                                  dýhování DTD 

Zobrazování výrobních a technologických procesů:

            1)podrobně-zmenšené měřítko
            2)schematicky-základní prvky
            3)bloková schemata

Základní model výroby dřev. nábytku

Pomocí rozdělení výrobního procesu na fáze a stupně člení výrobu nábytku.

Podle druhu materiálu, způsobu PU, smontovatelnosti výrobku atd.
mohou být varianty modelu např.:

-nábytek masivní
                 
                dýhovaný 
              
                laminovaný
        
                ohýbaný
  
                čalouněný

                 kombinovaný

Základní model výroby nábytku

Výrobní proces

VP= ( Ps, Pp, PPŘ, Tc, Or, Vý )

množina-   prac. síla
prac. prostředek
     prac. předmět
     technologie
     organizace a řízení
         výrobek

Základní model

Pomocí rozdělení výrobního procesu na fáze ( soubory operací ) a stupně člení výrobu nábytku.

Podle druhu materiálu
           způsobu PÚ
           smontovatelnosti výrobku ap. 
                                         jsou varianty modelu:
pro nábytek -masivní
                    -dýhovaný
                    -laminovaný
                    -ohýbaný
                    -čalouněný
                            -kombinovaný

Stupeň 1 - základní tvarování

A ) Výroba neoprac. přířezu
    
   vstup     - prkna   3-6 m
                 - fošny

                 - neoprac. přířez
                     nadmíry  +5mm šířka
                                      +5mm tloušťka
                                      +20mm délka
                    
1) Příčně podélný způsob
        hráň s řezivem na vozíku
            ruční přesun na stůl pily
            rozebírač hrání
  a)zkracovací pila se zarážkami
         vyřezávání suků a vad
  b)rozmítací pila vícekotoučová
                       =    hrubý přířez
                nebo jednokot. univerzální pila-častěji

2)Podélně příčný způsob
         hráň
    a)rozmítací pila vícekotoučová
    b)zkracovací pila -vyřezávání vad, zkrácení na hrubý přířez

B)Výroba délkově nastaveného vlysu
     pro
      -okna,  středy dveří,  obraz. lišty
      -přířezy pro spárovky
      u nábytku vliv na estet. vzhled
       délkový spoj na klínovitý ozub
        délka 3-7mm     až          20 mm

Řezivo
1) podélně příčný způsob výroby neoprac. přířezu
2) vymanipulování vad (zkr. pily) min.délka 20-30 cm
3) frézování ozubů na čelech  - frézka
4) nanášení lepidla PVAC – nanášecí zařízení
5) délkové lisování  = nekonečný vlys  - délkový lis
6) zkracování s nadmírou – zkracovací pila
7) přesné frézování profilu       -čtyřstranná frézka
8) přesné zkrácení atd.
        většinou linka na nekonečný vlys

C)Výroba spárovky

      -možno nakupovat - normalizované formáty
                                       - hrubé přířezy masivu
      -vlastní výroba

1) 	hrubé přířezy tl.    +2 až 5 mm
2) 	frézování boků – srovnávací frézka
3) 	nanášení lepidla-PVAC
4) 	lisování - kleštiny
                  - svorníky (svěrky)
                  - turniketové lisy
                  - plošné lisovací linky-teplo
                    nebo vytvrzení za studena 2-3 hod.        
  5) tloušťkovací egalizace-frézka nebo brusky
  6) přesné formátování – form. pila
  7) broušení ploch – širopásová bruska
   spárovky z nenastavených vlysů,       z nastavených vlysů

D) Výroba sesazenek

 druhy sesazenek:   vnější +              
                                 vnitřní o
                                  neviditelná o     

Typy sesazenek: podélná
                            příčná
                                 fládrované
                                 rovnoletá
                                           radiální
                             křížová spára
                             šachovnice
                             parketová
                             kombinovaná

Spojování přířezů dýh
                  -lepící papír. páskou
                    tavným vláknem
                    lepidlem na hraně

Výroba :
svazky kráj. dýh

1) 	výběr a rýsování
2) 	výběr a žehlení vlnitých listů
3) 	stříhání - nůžky, 
                    dýhořezka
                    frézování boků dýh                          
                    ořezávání boků dýh-spec pila
4) slepování-ručně-strojově
5) opravy

Vlastní sesazování sesazenek
nebo nákup ze sesazovny
E)Výroba základního tvaru u velkoplošných desek

    DTD, LDTD, DVD, LDVD, POLOTVRDÉ DVD (MDF),
    PDJ, PDP, SPÁROVKY, TŘÍVRSTVÉ BIODESKY
    surové nebo dýhované (laminované)
 
Ea) Hrubý přířez ze surových desek
       formáty   1830 x 2750
                        1220 x 2440
                        2130 x 2750
1)formátování hrubé 1-5 ks najednou
           nadmíra 10-15 mm
           - formátovací kombinované pily (centra)-program
           - univerzální form. kotouč. pily s pojízdným stolem
 - svislé formátky
        mechanizované nebo ruční ukládání desek a obsluha
  
Eb) Dýhování hrubých přířezů desek
                              hrubý přířez desky
                              +dýhová sesazenka, dýhovací folie
                                                                 (plast, papír)
       lepidlo - glutinové - dříve
                   - močovinoformaldehydové+tužidlo(nas.roztok NH4Cl)
                                                    + nastavovadlo (mouka) 10:1:2-3
               míchačka lepidla
   zbarvení směsi mořidlem
                                               - prášková UF-neomez.životnost
                                               - PVAC- málo krátká otevř. doba
                        1) egalizace tloušťky
                                    -širokopásové brusky ± 0,2 mm    
                        2) nanášení lepidla na střed
- ručně stěrkou
                      -  strojně oboustr. nanášečkou lepidla
     3) skládání souborů-ručně
     4) vkládání do lisu
           -víceetážový lis - ručně
           -jednoetážový lis - dopravník
     
5) Lisování
      
dýhovací lisy                         plechy
                      za studena - ruční lisy – vytvrzení 5-8hod.  pro UF
                       za tepla - UF lepidlo
                       1300 x 2300  (2500)

       -víceetážové lisy (3-6)
              teplota         1050C
               tlak              0,6-0,8 Mpa
               čas                4 min

        -jednoetážové lisy                folie teflon
                 teplota       130-1450 C
                  tlak            0,7-0,9 MPa
                  čas             45-60 sec
      nános 180-220 g/m2

        6)klimatizace
                 
                  vytvrzeno jen na 55-70% celkové pevnosti
                  do druhého dne nechat uložené v bloku

   Ec) Kašírování hrubých přířezů

          kontinuální pohyb dílce 
         1) ohřívací tunel na surové dílce
2) nanášečka PVAC lepidla
3) odvíjení kašírovacích fólií
                                   oboustranně
          4) přitlačovací válečkový lis
                
          kašírovat lze na celé formáty nebo na přířezy              

Ed)Laminování- na celých formátech

1) 	lam. papír      - role
             + močovinoform.prysk.
              sušení
             +melaninform. prysk.
               sušení= rezitol
2)skládání souborů    ( impreg. papír + DTD, DVD + imp. papír                                        
                                                             strojně i ručně
3)lisování za horka 1800C          
                                    1,2 MPa
                  45-80 s      lisovací plechy pór,mat...                              
    4)olamování přesahu papíru
    5)klimatizace, třídění,                   desítky desénů

Ee) Dvířkovina,  kuchyňské desky
                        
                    folie (krytina) vcelku i přes bok
               = postforming

1) 	hrubý přířez sur.DTD
2) 	frézování, zakulacení
3) 	nános lepidla      - PVAC (válcová mazačka, ručně stěrkou)
- málo oboustranně kontaktní  chemopren            
                     (štětcem, stříkáním)
4)skládání souboru ručně
5)lisování v lisu na plochu
přesah na ohnutí
          typ ohybatelné krytiny     s polyesterem!
           chemopren naválcovat ručně
6) 	nástřik lepidla PVAC na bok
7) 	ohřev přesahující krytiny
8) 	ohnutí a nalepení      -přípravek
9) 	ofrézování přesahu krytiny
10) 	formátování
         =kuch.desky š 600 délka max 4100
           parapety
           dvířkovina š 200-600 délka 2700=také kontinuálně
Ef) Lepení nábyt. krytiny (umacart)
silná
      teplota max. 800C
       UF lepidlo
       lis            7-10 min

Při plošném lepení nutná konstrukční vyváženost dílce !!
                Př: dýha - DTD - dýha
                                            -  protitahový papír

Eg)Plášťování profilů
                         dýhou                                            
                         plášťovacími papírovými a plastovými foliemi
                              obrazové lišty
                              římsy, ozdobné lišty ap.
základem masiv SM
                           MDF
1)frézování profilu-čtyřstránka
 2)aktivace tavného lepidla
     na dýze ap.
  olepování v průběžné olepovačce- systém přítlačných válečků
              dýha podlepena flísem (textilie)

F- VÝROBA PŘESNÉHO ZÁKLADNÍHO TVARU

Fa) Z masivu                           dle vybavení provozu
       hrubý přířez                         
 
malý provoz

       1-srovnání 2 ploch do úhlu-2-3 mm
                                               -srovnávací frézka
       2-tloušťkování-přesná tloušťka a šířka-2-2 mm
                                                tlouštˇkovací frézka
       3-přesné zkrácení-kot. pila

         -velký provoz
       
       1-čtyřstranné frézování
           (včetně tvarování)
            čtyřstran. frézka
       2-zkrácení

Fb) Z LDTD, dýhovaných DTD, PDJ spárovek ap.
        
      a) - přímo z formátů - menší provozy
                1)-přesné formátování
                              formátovací pily s předřezem
                                         bez nadmíry            SK

                2)-olepování (úprava) boků
                                            -dýha
                                            -olepovací páska (papír, plast)
                                             -ABS   2-3mm
                                              -masivy
                                             - narážecí profily

olepování      -  diskontinuálně                          menší provoz
                                -PVAC-kleštiny, lisy
                                -tavné lepidla-žehlička
                                -ruční olepovačka
                        - kontinuálně                             větší provoz
                                - jednostranná olepovačka
                                - oboustranná olepovačka
                                - průběžná olepovačka
                                       - pro rovné boky
                                               -  pro softforming
                                          -tavné lepidlo
                                                 také masivy až do 5-8 mm
  
b)     přesný tvar z hrubého přířezu
     
kombinovaný stroj (linka):
              1) část přesného oboustranného podélného formátování
                              -pily+roztřískovače
                               -předřez                     SK

            2) část podélného olepení
                     - nános tavného lepidla
                     - přítlak dýhy nebo pásky
                     - ofrézování přesahu šířky
                     - zakrácení délky
                     - ( broušení plochy )
                     - sražení hran
           3)příčné formátování
           4)příčné olepení

DALŠÍ MOŽNOSTI VÝROBY PŘESNÉHO TVARU Z MASIVU 
      Soustružení
      Frézování na kopírovacích frézkách
       ……..

Stroje pro výrobu hrubého a přesného základního tvaru

1) 	zkracovací kotoučová pila
2) 	rozmítací kot. pila
                                  -pás.pila
                                  -univ. kotouč. pila
3)srov. frézka
4) 	tloušťkov. frézka
5) 	čtyřstranná tloušť.frézka
6) 	formát. kotouč. pila 
7) 	olepovačka
8) 	formátovací a olepovací linka                                                      
     9) spodní svislá frézka
     10) horní svislá frézka  
  ……  soustruh, kopírovací frézka…….

Fc) Výroba tvarovaných dílců

        z masivu  (nohy k židli, římsy apod)
        z dýh (lamely, tvar překl.)
        z desek (tvarové dveře)

Fca) Tvarové dílce z masivu

hrubý nebo přesný přířez

a) řezáním-pásová pila
                  -dle rysu
                  -dle šablony
                    tenké materiály
                    -dekupírka
                           -intarzie

b) frézováním
                     -frézka spodní
                                   horní
                             -šablona
                             -přípravek
                    -kopírovací frézky

c)ohýbáním
   
   1850- Michal Thonet
             (sedací nábytek, kolářství, saně, lyže)

    kvalitní rovnoletý materiál bez vad
               -hrubý přířez
               -soustružená tyč
                        
                         pro sedací nábytek

    -přírodní sušení přířezů na 30%
    -plastifikace-autoklávy (pařáky)
                           průměr =30, délka 100-300 cm
                           nasycená pára 105oC s přetlakem
                                                            0,02-0,05 MPa
                           teplota hranolků 22-25oC
                           doba paření 20-45min dle průřezu
                                      postupné vyjímání hranolků
                  - vaření málo-nerovnoměrné

ohýbání   ruční- složité prostorové
                          (sférické) ohyby
                                 -zručnost dělníků
               stojan-upevněna tvarová forma (litina, hliník)
                        plastifikovaný hranolek
                        2 pracovníci
                                                    připevnění pásnice na konec hranolku,  
                                                    postupné ohýbání podle formy,    
                                                    svorky=ohnutý soubor                                                            
                          ohýbání strojní-jednosměrné ohyby
                                při ohybu přesun neutr. osy ze středu        
                                k vnějšímu obvodu = na vnitřní straně je dřevo
                                                                                      stlačováno 
        vždy:    pásnice se zarážkami =
                      netažný ocelový plech 1-2 mm
                           podkládání lepenkou (rez)

         strojní ohýbačky
  ohýbání na hliníkové formy nebo tvárnice
    -na ně se hranolek navíjí nebo ohýbá
     pásnice zajištěna sponou
    -ohýbačky ramenové
                        pákové
                        s otočnou tvárnicí

   tvarová stabilizace ohybů
    (sušení)
    přirozené
    umělé na 8±2%
                komorové sušárny-vozíky
                60oC             40-70 hod
                 sejmutí pásnice -ohyb

  klimatizace ohybů
                 dílna (sklad) 20-25oC
                  45% vlhkost, 14-28 dnů
   vyrovnání vlhkosti a napětí

 další tvarové a konstrukční opracování ( frézky,vrtačky, brusky…)

Fcb) Tvarové dílce z dýh
         -přířezy loupané dýhy 1-1,5 mm
         BK, BR, TP

Tvarové překližky      i sférické tvary
                                      (sedáky, opěráky ap)
                                       TON Holešov
                      přířez s nadmírou 30-50mm
 
                      nános lepidla UF 220-300g/m2
                                               válcová nanášečka

                      skládání souborů-ručně

                       lisování - víceetážové lisy  60x60cm
                            - kovové vyhřívané formy-tlak 1-1,5 Mpa
                                                                   105oC, 5-10min
                            - dřevěné formy+plechy+VF ohřev (generátor)
                                                                           30-180 s
                     
                     klimatizace-2 dny

                    lze vyrábět i reliéfované povrchy

                    oříznutí přesného tvaru                  
                            sedáku-pás. pila
                                         dle šablony a rysu

Lamely
             tvarové dílce z rovnoběžných vrstev dýh
             (sedací nábytek, postelové lamely)
              postup jako u tvar.překližek
              lisování do dřevěných forem+VF ohřev
              výlisek=soubor šířky 40-60cm
               rozmítání na kotouč. nebo pásové pile

Fcc) Tvarové dílce z desek
     Výlisky z DTD
          -systém Werzalit
formy+třísky+lepidlo
           -lisy
                  -také LDTD

    Výlisky z DVD
             -desky v automobilech 

   Tvarové dílce z laťovky a MDF
               (pro dveře, boky ap)
                jen jednosměrný tvar

           hrubý přířez

           jednostranné nařezání

          nános lepidla VF nebo PVAC

          plášťování příčně dýhou

          lisování ve formě (dřevěná VF ohřev)

          přesné formátování dílce

STUPEŇ 2 

PŘESNÉ  TVAROVÁNÍ A KONSTRUKČNÍ OPRACOVÁNÍ

        přesný tvar dílce (dokončení)
        zhotovení konstr.spojů

A ) Dokončení přesného tvaru dílce

a) 	Tvarování rovných vlysů z masivu
                        ( vlysy oken, lišty, nohy ke stolu ap)

     např. zaoblení, zkosení hran
  -spodní frézka podle pravítka
                posuv ruční 
                            posouvač

  -čtyřstranná frézka
                         z neoprac. přířezu

   - horní frézka stojanová
                            
        -horní frézka ruční

       b) Tvarování boků a hran plošných dílců
                                        (stolové desky, dveře ap)
           -spodní frézka
   
           -horní frézka

           -obráběcí centrum

dílce z masivu
            DTD
            LDTD 
            MDF

dílce před dýhováním
                   olepeny masivem
                    neolepeny

softforming
            tvarové olepování páskou, dýhou boků dílců
                                                             z dýh. DTD, LDTD
                 - jednostranná
                 - oboustranná softformingová
                                           olepovačka boků=
                                        = rozšíření možností designu

c) Tvarování ploch plošných dílců
               (reliéfování)
                (dveře, čela zásuvek)
              -tvarové výlisky z DTD
                                            z překližek
              -masiv
              -dýhovaná MDF
               -MDF 

          horní frézka
                    -dle šablony
                      pravítka

          obráběcí centrum 
          reliéfování laserem

B ) KONSTRUKČNÍ OPRACOVÁNÍ

              výroba konstr.spojů
               přesnost, čistota práce
     ručně -pily, dláta, hoblíky, vrtáky, 
     strojně – vrtačky, frézky……

Ba)rozšiřovací vazby

        pero a drážky, vložené pero
    
            spodní frézka-kot.frézy
            čtyřstranná frézka
            kot. pila

        profilová spára
                 spodní frézka-profilová fréza

 Bb)rohové a středové vazby rámů

   Bba) čep a rozpor-na tupo, na pokos
 
           čep-spodní frézka-kot.frézy
                     čepovací f.
                     kotoučová pila
                     pás.pila
                     
            rozpor- jako čep

   Bbb)čep a dlab
   
          dlab-vodorov.dlabací vrtačka
                  -dlabací vrták
                  -oscilační dlabací vrtačka
                  -řetězová dlabačka

   Bbc)kolíkový spoj

na tupo
                na pokos   
                               -kot.pila
                  
                otvory pro kolíky
                                    - vodor. dlabací vrtačka
                                    - kolíkovací vrtačky
   
    Bbd)spoj na pokos na klínové ozuby
             
                             - kot. pila
                
                klínové ozuby
                              -spodní frézka

    Bbe)spoj na pokos na vložené pero
     
             Pero z překližky , DVD
                    
                                   kot. pila
                                  
                                   -frézka na spoj

    Bbf)ostatní spoje (Hofmanova rybina)

Bc) rohové a středové vazby desek

     Bca)sdružené čepy a rozpory
           
                      masiv, překližka
                                     (  zásuvky, krabičky )
                      
                      spodní frézka-čepovací souprava
                                                  z kot. fréz
                                 do š. materiálu 150-200 mm

       Bcd)ozuby-otevřené
                           polokryté
                          celokryté
          
                 masiv, laťovka                 

        vodorovné nebo svislé ozubovací   frézky  (cinkovačky)
                        15-25 000 ot. stopková ozubovací fréza
  
        ruční horní frézka+vodicí ozub.lišta

    Bcc)svlaky a rybiny
     
                    masiv, laťovka

                    ozubovací frézka

    Bcd)kolíkové spoje
     
             hlavně DTD
        
                kolíky BK,AK průměr 6,8,10 mm
            
             -vrtačka+kolíkovací šablona
             -vodorovná dlabací vrtačka+rýsovací šablona
             -vícevřetenová, vícejednotková kolíkovací vrtačka
                      
                      -systém 32 mm
                      -současně pro kolíky
                                               a pro podpěrky 
                      -do boků i plochy dílce
                      -průběžné

Bce) spoje na vlastní pero
                        
                         (masiv, překližka)
                         
                        - kot. pila
                        - spodní frézka

Bcf)spoj na vložené pero
       
                        pero-masiv,DVD,PDP
         
                      viz Bce

Bcg)spoj na vložené pero

                       z překližky, DVD (lamella)      
                     
                        ruční frézka LAMELLO

Bd)rohové spoje rámů a desek smontovatelné a demontovatelné
                  
                         na tupo
                   
                        na pokos
              
                             základ kolíky na sucho+
                                 kovový spoj- šroub s válečkem,
                                   confirmat,excentry ap.

     spoje se vyrábějí:
                  svislá vrtačka
                  vodor. dlabací vrtačka
                  vícevrstvová vrtačka
                  obráběcí centrum

C) Otvory pro kování
 
           pro závěsy, sklapky, zámky, úchytky ap.

           dlaby, otvory i průběžné

                 vodor. vrtací dlabačka
                 svislá vrtačka
                 kolíkovačka    

STUPEŇ  3
PŘÍPRAVA POVRCHU K POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ
     
        Netýká se dílců z LDTD apod.

Cíl -připravit povrch pro následující kvalitní PÚ

Povrch - po frézování (řezání)
               ohýbání, krájení (dýh) ap.      = nerovnosti 
                + drobné vady (vytržená vlákna, okolí suků, zátek ap.)

A) Opravy vad

nepřilepený okraj dýhy-podlepit
odštípnutý masiv- přilepit
drobné nerovnosti vytmelit -stěrka
                -truhlářský tmel =
                -plavená křída
                +teplá voda
                +kostní klih
                +barvivo (okr, siena ap.)
                 smíchat
                 tuhne do jedné hodiny
                 brousitelný
                 přijímá mořidlo
                -brusný prach
                +kostní klih
               
obdoba : brusný prach +PVAC     
               ale špatně brousitelný a mořitelný
               
obdoba : brusný prach + nitrolak
                 dobře brousitelný, špatně mořitelný
 V prodeji  také již hotové dřevotmely na bázi PVAC nebo
                                                                           na bázi nitro

Opravy velkých vad (suků, smolníků ap.)

               u překližek, spárovek, masivu ap.se provádí záplatami
                zátkami z masivu, suky z větví, lodičkami,
                již při výrobě přesného tvaru

Při výrobě zákl.a přesného tvaru se vymanipulují vady

Nejlépe nevyspravovat vady 
– pro nábytek nejlépe materiál bez vad !

B ) Broušení povrchu dílců

Cíl: rovné, hladké čisté plochy pro PÚ
odstranění nerovností a stop po předchozích operacích, obrábění,  
         odstranění lepicí pásky ap.
         nečistot, zvedlých vláken

Technol. podmínky: 
               vlhkost dřeva 6-8%
               tolerance tl.  ±  0,2 mm
               osvětlení 250-300 lx

Rychlost brus. pásu 24-26 m/s
relativní vlhkost vzduchu 60%
teplota pracoviště a dílce 20oC

Brusky pro broušení před PÚ:
        ne válcové
        materiál před dýhováním vhodné kalibrovat
    -úzkopásové s ruč. přítlakem
     také dvoupásové
    -širokopásové-s kontaktními patkami
  oscilace pásu
            š. pásu 800-1100 mm
            spoje pásu na vlnitou spáru
                      na klínový spoj
          -pásové brusky s volným pásem bez krytu
           broušení z volné ruky-tvarové dílce
                                         ( židle )
          -hranové pás. brusky
          -kotoučové brusky-drobné dílce
        - stolové brusky vodorovné
        - svislé vřetenové brusky-válce s papírem
             speciální brusky-na profily
                              lamelové brousící hlavy
                              tvarové válečky s ohebnou hřídelí

Brusné prostředky
             brusné pásy-stroje
                         hlavy  
    válečky
   
 Zrnitost brusiva před PÚ

broušení dýhy apod. č. 120-150-180

     Křížové broušení 1 příčně č. 100
                                   2 podélně č. 150

    Vnější plochy č.150-180          dříve 120
     vnitřní            č. 100-120
                 
            pro další moření :
                             máčení po druhém broušení
                                - klihová voda 5%, ručně houbou
                                                            3 broušení-podél č.150-180
     Boky dílců- obroušeny z průběžné olepovačky
obrousí se na hranové brusce ap.
                           obroušení ruční el. bruskou
    obroušení všech hran-ručně
    odprašení !! ploch+boků
                       -odprašovací válec 
      tlakový vzduch 
   kartáč

                   C ) Ostatní techniky přípravy povrchu:
                    
                      Opalování-
                                         pájecí lampa
                                         -zvýraznění textury a reliéfu dřeva
                                         -hlavně pro jehlič.
                                          -zvýraznění kartáčováním
                                          povrchové opalování-zhnědne jarní vrstva-negativ
                                          hloubkové opalování-positiv
                  
                     Pískování-
                                     proud písku odírá povrch hlavně jarní vrstvu
                                          
                     Drásání-
                                          drásací válcový kartáč do vrtačky
                                          Nejnověji válcová průběžná drásačka                        
                          
                        Gravírování-
                                     laser-neprůběžné řezy do plochy dílce
                          
                        Patinování-
                                         imitace povrchu starého dřeva ap. (zašpinění                       
                                         v koutech  rámu, odřená barva ap.)
-	kombinace nánosu stříkáním nebo štětcem ručního                                
-	moření a natírání práškových barev ap.            
        
       Plničování pórů
                PÚ u pórovitých dřevin-otevřené póry
                                                       -zaplněné póry
                                                         (DB, OR, JM)
                plniče pórů-olejovité nebo syntetické látky 
                                    -velká sušina
                                     ruční vtírání hadrem, houbou
                                      do pórů(dříve pemza)

STUPEŇ 4  
MEZISKLAD SOUČÁSTEK A DÍLCŮ
                    
nevýrobní operace
zásoba součástek a dílců pro dokončování a montáž
klimatizace u ohnutých dílců
operativní zásoba

někdy neexistuje
někdy až po PÚ

STUPEŇ 5
DOKONČENÍ POVRCHU                

cíl-konečný estetický vzhled - transparentní
                                                 - krycí
      a ochrana proti mech a chem. vlivům ap. 

        -tuhé látky- folie ap. olep. pásky
        -tekuté látky-nátěrové hmoty (NH) 
        -papír (pro potisk)

Způsoby nanášení povrchové úpravy:

Štětec-malovýroba
          -vnitřní plochy
          -mořidlo, bělidlo

Houba-mořidlo

Polna – (smotek látky ) - šelaková politura ( lihový lak )

Váleček - podlahy, obklady

Stříkání - pneumatické      i mořidlo
                 vysokotlaké
                 elektrostatické
                                       -členité výrobky
                                        -nebo menší provozy
Polévání-jen plošné dílce

Navalování-plošné dílce
                  -základní vrstvy - velká konzistence nát. hmoty
                   také navalování mořidla

A ) Úpravy zbarvení povrchu před vlastní PÚ

Bělení
      - zesvětlení povrchu-BK,JV,JS,DB
      -odstranění skvrn
      - sjednocení barvy
       
      chemické bělení
             rozklad a vyplavení barviv
         -  30% peroxid vodíku       10 dílů
            +20% amoniak                   4 díly
             
         -   nasycený roztok kys. šťavelové
             nanášení ručně  
             omytí vlažnou vodou štětcem, houbou

       fyzikální bělení
             bělicí laky(řídká disperze bílých pigmentů)
     nezakrývá se podklad
                          stříkáním     
     
Moření
       -změna barvy
       -zvýraznění textury
       -zakrytí vad (zamodrání, skvrny)
       -estetický účinek 

mořidla - reagují se dřevem a tvoří chem. sloučeniny (s tříslem)
              - jen se ukládají do prostor dřeva -lumenů

      požadavky na mořidlo:        
              světlostálost
               nemají migrovat do nátěru
               positivní, negativní mořidla

Nanášení mořidel:

- ručně -zručnost
          -štětec
          -houba              -po vláknech

- stříkáním- málo
- navalováním - navalovačka mořidla i boky
- máčením-ručně               (celé židle)
                  -dopravníky

vodní roztoky - nejčastěji
lihové roztoky - nezvedají vlákna-drahá

módnost světlého nebo mořeného nábytku       
mořené dřevo nutno lakovat!
 
Mořidla lze nahradit barvítky do laků

Lazurování-
                  lazura-směs barviv, filmotvor. složek někdy fungicidů
                  vytvoří se zbarvený povrch+ochranná vrstva
                  hlavně v exteriéru(obklady chat)
                   většinou se netvoří film

Způsoby nanášení NH

Vznikají filmy-  uzavřené
                            otevřené póry
              
                             vysoký lesk
                             lesk
                             polomat
                             mat

odolnost filmu proti vlhkosti
                                    oděru
                                    chemikáliím 
                                    střídání teplot
                              -světlostálost

příprava NH

            -rozmíchání              klimatizace
              přidání tužidla
              naředění na konzistenci F4
               (filtrace)

Volba způsobu nanášení NH a druhu NH
               -tvar a rozměry dílců a výrobků
                -požadavek konečné kvality
                                    vzhledu
                                     vlastností
              -expozice výrobku
              -kvalita dokončovacích materiálů
              - vlastnosti použité nátěrové hmoty
                     rychlost zasychání, slévatelnost, způsob vytvrzení atd.
              -pracnost nanášecího způsobu
              -dostupnost nanášecí techni

Stříkání NH

-pneumatické
  stříkací pistole- s nádobkou na NH
                           -bez nádobky-nátěrová hmota je v zásobníku                
                                                                            někdy i s ohřevem

kompresor-tlaková nádoba
                          zásobník laku O,O5-O,1 MPa
                           nebo lak v nádobce
   kapičky laku strhává stlačený vzduch
   důležitá zručnost

-vysokotlaké stříkání

   u méně členitých výrobků    
   NH je rozprašována z pistole tlakem ze zásobníku s čerpadlem
   8-15MPa
                    -vyšší konzistence
                    -lepší průnik do porů ap.

   přednosti stříkání
              -levné zařízení
              -pro ploché i tvarové prvky
               -univerzální
     
   nedostatky
                    -ztráty 25-70%
                    -více ředidel=nižší konzistence
                    -znečistění prac. prostředí
                    -ruční obsluha i přesun dílců
NOVÉ: stříkací průběžné automaty s počítačovým řízením
                (např. na reliefovaná nábytková dvířka)

Polévání NH

      pro plošné dílce- na plochy
                                  -boky
      polévačka-polévací hlava s regulovatelnou štěrbinou
                       vytéká clona NH
                       sběrný žlábek + čerpadlo
                     -přední a zadní pás
     jednohlavá polévačka
     dvouhlavá      -“- pro polyester

      přednosti: 
                  -beze ztrát
                  -rovnoměrný nános
                  -výkonné 40-60m/min
                  -mechanizace-zařazení do linky
          nedostatky-jen pro velké provazy

Navalování NH

           pro plošné dílce na plochy
     pro tmely           
     pro základy
     také pro potisky-tiskové válce

    navalovačka – vždy jednostranná
                       1-2 navalovací válce-regulace
                      -posuvné pásy

vysoká konzistence NH -100-150 s/F průměr 4
malý nános 20-60 g/m2
posuv 10-35 m/min

přednosti: průmyslový způsob
                  vysoká konzistence
                     pro základy-polyester
                                        -polyuretan
navalování  také pro vrchní vrstvy

Máčení NH:
  
  pro drobné dílce
            (hračky, úchytky ap.)
    pro členité výrobky
             (židle, okna)
     drobné dílce napichovány na desky s jehlami, tyto ponořovány        
                                                                       do NH
     židle na závěsném dopravníku, ten zajíždí do vany s NH

    hlavně pro základy
      problém se stékáním
      problém s rychlostí vyjímání
     nutno užít NH určené pro máčení

Elektrostatické nanášení

    generátor vysokého napětí dává částečkám NH záporný pól
          částečky NH přitahuje uzemněný předmět

Rozprašování NH se děje:
           pneumatickým stříkáním
           odstředivými rozprašovači
           kotoučovými rozprašovači
                    kombinacemi
           
           Přednosti-menší ztráty u stříkání 5-25%
                            mechanizace
                            hygiena
            Nedostatky-drahé zařízení
                         vodivý povrch-vlhčení dřeva-parní tunel 10-15% W
            Nejčastěji pro kovy
            méně pro dřevo

Nanášení NH v bubnech( hračky, bižuterie)
Nanášení práškových barev (PVC,Komaxit ) (drátěný program, trubky ap)                    

Sušení a vytvrzování nátěrů

	Změna z tekutiny na tuhou látku
          sušení = odpaření rozpouštědel
  vytvrzení = chem. reakce,   
            - kombinace
     při tom změna tl. filmu

Konvekční ohřev
      
    teplo z topných těles (elektr.  pára, horká voda) se přenáší      
              vzduchem (sáláním, prouděním )  na povrch N.H.
  povrch zasychá, zhoršuje odpaření rozpouštědel – možnost        
  trhlin, bublin !!!!!!!
                       fáze odpaření rozpouštědel 20 – 30oC
              fáze vytvrzení – film             40 - 80oC
              fáze chlazení                        20 - 25oC
probíhá: 
            - v komoře, tunelu – válečkový dopravník
         5 – 15 minut
            – v regálech za dílenské teploty
                   ? prašnost
            – dýzové dosoušení 
•	obdoba sušení dýh
        z dýz horký vzduch až 250oC možno až po základním   
        vysušení, jinak zvlnění filmu

Vytvrzování elektromagnetickým vlnovým zářením

Infračervené záření IČ

Záření ze zářičů – vytápěné olejem, plynem, el.energií
                                           vlnová délka 2,5 – 5 m
tunelové sušárny
1 část konvekční odpaření
2 část IČ zářiče 30 – 90 s
univerzální způsob vytvrzení od podkladu 
pro laky i barvy
teplo absorbuje film

 Ultrafialové záření IF
 
	rtuťové zářiče s reflektory (trubice), vlnová délka 0,3 – 0,4 m
 	tunelové sušárny
			odpařování 60 – 180oC
			vytvrzování 30 -  180oC
vhodné pro nenasycené polyestery
přidává se fotosenzibilizátory
radikály v pryskyřici se rozpadají
v minulosti jen pro transpartní PE
dnes nové NH – polyuretany apod.
                  ne na světlé dřeviny – žloutnou od IF

 Vytvrzování pulsním UV zářením 
	(IST = Impuls, Strahlung, Trockung)

	speciální trubicové zářiče
dvojné vazby uhlíku polymeru v N.H. kmitají (radikálové řetězce)
Zářením se tyto dvojné vazby rozruší a vzniklé radikály se rychle síťují.
Energie se vyzařuje v impulzech z výbojek 0,2 nm
Vhodné pro tmely, barvy, laky
Pro   bezparifinické polyestery , polyuretany , akryláty , kyselinotvrdnoucí n. h.

Velmi rychlé 3 – 15 s , bez emisí záření
Velmi používané u nábytku
	polévačka, (navalovačka)
	sušící tunel s IST zářiči 3 – 5 m
	
Vytvrzení tokem urychlených elektronů (radiačním zářením) EST, EBC

Vrstva N.H. je ozařována tokem urychlených elektronů, které vytvářejí radikály, které rychle polymerují – tvrdnutí 0,3 s.
Dílec v inertní atmosféře , záření z trubice – sekundární produkt záření gama = náročné silné zářiče
Napětí 300 KV
pro laky i barvy polymerační s dvojitými uhlíkovými vazbami složité zařízení 
v ČR není
   Úprava nátěrových filmů během nanášení

Broušení
•	mezi jednotlivými nánosy
první  broušení 240 – 280
(druhé broušení 280 – 360)
	ručně i boky,profily  a hrany
	strojně plochy 
účel broušení:   
                          - odstranění nerovností a zvednutých vláken
                          - odbroušení parafinu u parafinických polyesterů
odbrušuje se 10 – 40% filmu
za sucha – nejčastěji
za mokra – dříve pro nitrocelulosové nát. hmoty
•	- mýdlová voda
•	- petrolej
•	         pás. bruska +vodovzdorný papír

STUPEŇ 6 
ÚPRAVA NANASENÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

Leštění nátěrů
šelaková politura – ručně polnou při restaurování
parafinické polyestery tl. vrstvy 0,8 – 1 mm
následuje po broušení
	leštičky – válcové – textilní lamely
-	pásové – plstěný pás (pás. bruska)
-	kotoučové ( pro členité výrobky )
brusné a leštící pasty, petrolej
Většinou se leští jen vnější plochy
leštění boků dílců málo,protože pracné a módní je mat
 dnes pro vysoký lesk polyuretany – bez leštění

STUPEŇ  7
KOMPLETACE, PŘEDMONTÁŽ

Cíl připravit jednotlivé součástky a dílce jejich vzájemným souborováním, 
 případně spojením (vznikne dílec nebo podsestava) ke konečné montáži v dílně nebo u zákazníka, (vznikne výrobek).
Součástka = kompletně lakované dveře ke skříni s otvory pro závěsy a zámek
•	zámek
•	vruty
•	závěsy
Dílec = dveře + závěsy + zámek + vruty
podsestava	- zásuvka
			- sokl
sestava	- skříň	- smontovaná v dílně
				- smontovaná až u zákazníka
součástky po PÚ             do meziskladu
součástky z lam. desek                 do meziskladu
Často předmontáž před PÚ
•	rámové dveře
•	rámové čelo lůžka
•	židle (moření i konečná PÚ)
Mezisklad součástek a dílců
•	u větších výrobců
•	pro opakovanou výrobu
•	vyrovnání plynulosti dílců do předmontáže a montáže, při přesném a konstruk.    
•	obrábění po sériích (dveře, boky)
•	do montáže  více dílců
•	zásoba na min. 2 dny
                      systém analýzy objednávek zadávání dílců do výroby   
                      a udržování plynulé zásoby v meziskladu součástek a    
                     dílců
   Mezisklad klimatizován
•	skladování na paletách
•	v regálech, vysokozdvižné vozíky,  
•	zakladače
•	válečkové tratě
•	kolové vozíky
Bezpečnost při skladování
	Ochrana proti znečistění, poškrábání !!!!!!!!
Sklad kování
•	často i několik set položek
•	přísluší většinou ke středisku montáže
         pracoviště přípravy a balení kování (sáčkování), (zejména    
                                                pro   demontovaný nábytek)
•	sáčkovací stroje
•	ruční sáčkování

KOMPLETACE:
•	soustředění součástek k předmontáží a montáži (dveře, záda, závěsy, vruty, sáček s baleným kováním apod.) k montážní lince a na pracoviště
•	dopravníky
•	vozíky
•	krabice s kováním
PŘEDMONTÁŽ:
	Na základní součástku (bok, dveře, dno) se připevňují 
•	lepením
•	sponkováním
•	šroubováním další součástky (kolíky, kování – zámky, závěsy, lišty atd.)
Předmontáž se provádí:
•	na stacionárních pracovištích (montážní stoly)
vybavení: vrtačky, spondovačky, el. šroubováky, šablony, přípravky stahováky apod. ruční nářadí
•	speciální stroje a přípravky (linka vrtání a osazování miskových závěsů)
•	v malém provozu – na hoblici
•	ve velkém provozu i předmontáž na pásu v taktu – čas operace….u všech pracovišt nejlépe stejný!!! Na konci konečná montáž.
Předmontáž kolíků:     PVAC	- ručně
						- zarážečka kolíků

STUPEŇ  8

MONTÁŽ
Někdy až u zákazníka
U výrobce spolu s předmontáží ve fázi dohotovující (montážní dílna)
Montáž je vzájemná fixace součástek, dílců, podsestav, vznikne výrobek – plní funkci
Fixace	– lepením (kolíky, ozuby)
•	mechan. spoji (spoj. šrouby)
•	sponkováním
•	šroubováním
Montáž se provádí:
	- v malých provozech
•	hoblice
•	stojany
•	sponkovačky
•	ruční nářadí
•	provoúhlost korpusu
•	montáž dveří

ve velkých provozech:
•	montážní přípravky a lisy (korpusové, stolové, řidlové apod.)
•	např. linka korpusového lisu s předmontážními pracovišti a pracovišti montáže dveří, zásuvek apod.
lepení PVAC – základní pevnost za 10 minut

průchozí korpusové stahováky posun po - válečcích
– pásu
Konečná montáž
	Osazení dveří, zásuvek, drátěný program atd.
Očištění výrobku  (hadr, voda, saponát)
Kompletace výrobku
Vkládání volných dílců (police, skla, drátěné vložky, sáček s kováním apod.)
Volné dílce zajistit proti posunu (lep. páska, lišty)
Montáž – úložný nábytek po PÚ
	- židle                před PÚ
	- kombinace
Montáž u výrobce	
	15 – 25% plochy a pracovníků
•	menší skř. Nábytek
•	židle
•	čalouněný nábytek
Montáž u zákazníka
•	velký skříň. Nábytek
•	lůžka
•	stoly  i ohýb. židle (export do USA)
•	výrobky v dílcích i bez PÚ
•	někdy důsledně montáž až u zákazníka (IKEA) = nábytek na odnesení (KIT) jen suchá jednoduchá montáž
•	důležitá kontrolní montáž u výrobce – přesnost
•	způsob konečné montáže
•	pevná
•	demontovatelná (mnohonásobně)
•	smontovatelná (CONFIRMAT)

STUPEŇ  9

TECHNICKÁ  KONTROLA

V závěru montáže kontrola - funkce
- úplnosti
- kvality (PÚ)
	provádí    - pracovník montáže
			- pracovník výstupní kontroly
			- pracovník při balení
MONTÁŽNÍ  NÁVOD!!!

STUPEŇ  10

BALENÍ

Ochrana před poškozením 	- mechanickým
•	povětr. vlivy
•	zašpiněním

Úprava obalu pro snadnou manipulaci (vysokozdviž. vozíky, palety apod.)
Výrobky také bez balení
	- menší provozy
	prokládání dekami při dopravě (např. čalouněný nábytek, skříně, židle
Balení v sériové výrobě
•	menší skříně – krabice z vlnité lepenky
•	smrštitelné folie
•	textilní košilka

- čalouněný nábytek – krabice + smrštit. folie
•	plastová fólie
zabalování do pružné folie

- židle	- papírové provazce s dřevěnou vlnou
		- plastové folie
		- platové návleky na nohy
		- krepový papír

Balení ručně
	Balící stroje	- tunely na smršt. Folii
				- obalovačky
	do krabic a vlnité lepenky ručně na balicích stolech.

Zabalené výrobky do skladu hotových výrobků.
•	klim. prostor
•	hala, regály,
•	man. vozíky
•	bezprašnost
•	evidence

STUPEŇ  11

EXPEDICE
•	odvoz zákazníkem
•	vagóny
•	export
systém sběru objednávek u sektoru apod.
			zadávání dávek do výroby atd.

ČZU - lesnická fakulta				jméno:
Předmět: VÝROBA NÁBYTKU		šk. rok:
IV. roč. DI

CVIČENÍ:  1		 Alternativní nabídka strojního zařízení 

Navštivte výstavu Pragoligna  – Výstaviště Praha 

Vyberte 1 druh nábytkářského stroje.
        
  Vypracujte přehlednou nabídku tohoto stroje alespoň od 3 dodavatelů.
  Uveďte dodavatele včetně kontaktů 
  Porovnejte přehledně parametry a ceny 
  Doplňte firemním materiálem